Serrure pour portes en verre
modèle EGS 120
de KARCHER DESIGN

Ausführung: unverschließbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Buntbart, BAD (mit Knaufzylinder)
Cache de la palastre en inox 
Utilisable :droite/gauche,
bague coulissante en nylon Ø 16 mm
épaisseur de porte vitrée 8 -10 mm
feuillier 24 mm

Finition: inox satiné
Karcher no. d’article:
EGS 120 0S 71 (bec de cane, poignée devant, sans paumelles)
EGS 120 PZ 71 cylindre européen, sans paumelles)
EGS 120 BB 71 (clé L, sans paumelles)
EGS 170 0S 71 (bec de cane, avec paumelles en deux pièces EGB102, sans fiches)
EGS 170 PZ 71 (cylindre européen, avec paumelles EGB102, sans fiches)
EGS 170 BB 71 (clé L, avec paumelles EGB102, sans fiches))
EGS 370 0S 71 (bec de cane, poignée face avant, avec paumelles en trois pièces EGB 302, sans fiches)
EGS 370 PZ 71 (cylindre européen, avec paumelles en trois pièces EGB 302, sans fiches)
EGS 370 BB 71 (clé L, avec paumelles en trois pièces EGB 302, sans fiches)
EGB 3V4400 (pièce de dormant pour huisserie en bois pour EGB302)
EGB 3V8000 (pièce de dormant pour huisserie en métal pour EGB302)
EGSG 120 71 (contre palastre)
ZEGS1 Gâche de serrure pour épaisseur de porte 10mm 
ZEGS KZA  (Cylindre à bouton(la porte s’ouvre vers l intérieur)
ZEGS KZB  (Cylindre à bouton (la porte s’ouvre vers l’extérieur)

Abmessung nach Skizze

165

21

49

7

EGS120 OS

165

EGS120 PZ

21

7

49

66

EGS120 BB

165

21

7

49

66

EGSG120

165

21

7