Ensemble pour portes standards contrôlé selon DIN EN 1906, catégorie d’utilisation 3
modèle ER20 Kos
de KARCHER DESIGN

Ensemble pour portes standards contrôlé selon DIN EN 1906, catégorie d’utilisation 4
modèle ER/EN 20 Kos
de KARCHER DESIGN

rosaces à angles saillants à trois pièces
avec ergots de fixation 7 mm et
bague coulissante en nylon,
fixation finale par vissage de la bague de finition,
avec ressort de rappel,
vis traversantes M4,
fixation invisible,
carré 7 mm avec perçage décentré, 
épaisseur de porte standard: 39 - 43 mm,
diamètre de poignée: 19mm, diamètre au milieu

percement:
OS (sans rosace clef),
BB (clé L),
PZ (clé I),
BAD (condamnation),
FS (anti-feu)

matériau: inox satiné
Ref. Karcher
ER20 OS 71 (ens. sans rosace clef)
ER20 BB0 71 (ens. clé L)
ER20 PZ0 71 (ens. clé I)
ER20 BAD 71 (ens. condamnation)
ER/FS20 PZ0 71 (ens. anti-feu avec clé I)

ER/EN20 71 : disponible uniquement en carré de 8

matériau: cosmos noir
Ref. Karcher

ER/EN20 83 : disponible uniquement en carré de 8

dimensions selon croquis:

 63

143

 55