Poignée de fenêtre EF454Q
Modèle Madeira
de KARCHER DESIGN

avec capot rectangulaire fixation invisible
avec vis M5,
ferrure oscillo-battante avec arrêt à 90° en 4 positions
avec ergots de fixation ø 10 mm et
bague coulissante en nylon,
carré plein 7 mm, longueur de carré 35 mm
distance de fixation: 43 mm
diamètre de poignée: 19mm x 26mm

Matériau: inox satiné
numéro d’article:
EF454Q 71

Dimensions selon croquis:

65

135

74