Poignée battante ES46
de KARCHER DESIGN
complémentaire à l´ensemble
ER46Q Seattle

poignée linéaire, matériau inox tubulaire
2 points de fixation
entraxe: 300 mm ou 400mm
longueur totale: 325 mm ou 425mm
diamètre: 19mm x 22mm
fixation simple ou double avec vis M8
pour bois, métal, plastique ou verre

matériau: inox satiné
numéro d´article Karcher:
ES46-300 71
ES46-400 71

Sets de fixation :
EZ 1060 set de fixation double (par paire)
EZ 1061 set de fixation double pour porte en verre (par paire)
EZ 1062 set de fixation simple et traversant pour porte en verre
EZ 1063 set de fixation simple et invisible
EZ 1064 set de fixation simple et invisible pour porte plastique ou métal
EZ 1065 set de fixation simple et traversant pour bois, métal ou plastique

dimensions selon croquis:

22

19

325

300

64